	Руководство по применению термометра TP101
I. Общая характеристика
Термометр, обладающий преимуществами многофункциональности, экономного потребления энергии, высоких устойчивости и точности, является простым и практичным термостойким измерительным прибором.

II. Характеристики прибора
Диапазон измерения температуры: -50°С – +300°С (-58°F – +572°F).

Точность измерения температуры: 1°С / 1.8°F.

Источник питания: одна 1,5-вольтная батарейка типа AG13 или взаимозаменяемые: LR44, A76, SR44W, GP76A, 357.

III. Описание функций кнопок
1. Кнопка ON/OFF: функция включения/выключения.

2. Кнопка °С/°F: когда ЖК-дисплей отобразит температуру, нажмите эту кнопку для выбора единицы измерения °С или °F.

3. Кнопка HOLD: когда ЖК-дисплей отобразит температуру, нажмите эту кнопку, чтобы сохранить отображённое значение в состоянии удержания. Нажмите кнопку ещё раз, чтобы вернуться к измерению температуры. При использования функции удержания на дисплее отображается символ HOLD или H.

4. Кнопка MAX|MIN: при первом нажатии на эту кнопку на дисплее отобразится максимальная достигнутая во время измерения температура и символ X. При повторном нажатии на дисплее отобразится минимальная достигнутая во время измерения температура и символ N. Нажмите на кнопку ещё раз, чтобы вернуться к измерению температуры.

IV. Замечания по использованию
1. Помещайте щуп в измеряемую среду не менее чем на 1 см.

2. Если термометр не будет использован длительное время, то удалите батарейку из отсека для батарейки.

3. Термометр нельзя помещать в духовые шкафы, микроволновую и другие печи.

4. Чистить влажной тряпочкой, можно с небольшим количеством моющего средства.


